

**SURF-W-AP56产品白皮书**

目录

[一. 产品概述 1](#_Toc35961287)

[二. 产品特点 2](#_Toc35961288)

[2.1 实现高性能无线接入和最佳无线网络TCO 2](#_Toc35961289)

[2.2 多种工作模式全能侠 2](#_Toc35961290)

[2.3 提供本地转发功能 2](#_Toc35961291)

[2.4 提供11n only接入功能 2](#_Toc35961292)

[2.5 支持多种认证方式 3](#_Toc35961293)

[2.6 高性能 3](#_Toc35961294)

[2.7 负载均衡 3](#_Toc35961295)

[2.8 逐包功率控制 3](#_Toc35961296)

[三. 产品特色功能 4](#_Toc35961297)

[3.1 嵌入式审计 4](#_Toc35961298)

[3.2 MAC采集 4](#_Toc35961299)

[3.3 速率集设置 4](#_Toc35961300)

[3.4 弱信号禁止接入 4](#_Toc35961301)

[3.5 支持中文SSID 5](#_Toc35961302)

[3.6 独立存活 5](#_Toc35961303)

[3.7 双镜像逃生 5](#_Toc35961304)

[3.8 非法AP检测 5](#_Toc35961305)

[3.9 MAC黑白名单 5](#_Toc35961306)

[四. 组网部署 7](#_Toc35961307)

[4.1 路由模式（建议采用） 7](#_Toc35961308)

[4.2 AP模式 7](#_Toc35961309)

[4.3 配置注意事项 8](#_Toc35961310)

[五. 型号规格 9](#_Toc35961311)

[5.1 产品硬件规格 9](#_Toc35961314)

[5.2 产品软件规格 10](#_Toc35961315)

1. 产品概述

SURF-W-AP56是任子行全新设计的无线多功能智能路由器。基于802.11b/g/n标准，4\*10/100/100M Base-T LAN口，200Kpps的强劲转发性能，能够满足SOHO级网络高速接入需求。集成智能QoS，安全易维护。

SURF-W-AP56的网络安全审计系统，专为商铺、餐厅、酒店、办公室等场所用户设计，是具备“路由器”、 “无线接入”、“上网行为监管”功能的新型网络接入设备。

在上网行为监管方面，无线网络安全审计设备提供了完善的网络监管功能，在保证合理使用互联网资源的同时，针对上网用户的提供了上网认证、上网行为规范和审计功能，审计日志实时上传到公安非经营性中心，完全满足公安部82号令的要求。



(SURF-W-AP56产品实物图)

1. 产品特点
	1. 实现高性能无线接入和最佳无线网络TCO

SURF-W-AP56 遵从802.11n 协议标准，采用专业模块化设计，能提供高达300Mbps 的无线接入速度。通过特有的内置集成智能射频覆盖优化技术，可以有效地从覆盖范围、接入密度、运行稳定等方面提供更高性能的无线接入服务并协助用户实现最佳无线网络TCO(总拥有成本/Total Cost of Ownership)。

* 1. 多种工作模式全能侠

中小场景，可以一台SURF-W-AP56当普通无线路由器使用，实现稳定上网需求；可以直接带AP实现各种组网拓扑，适应各个场景；通过交换机组建SOHO网络，最大支持64台带机量，通过智能流控技术，也适用网吧等高密度场景。

* 1. 提供本地转发功能

当SURF-W-AP56通过广域网方式转发时，无线接入设备部署在分支机构，而无线控制器部署在总部，用户数据由无线接入设备发送到无线控制器，再由无线控制器进行集中转发，导致转发效率低下。SURF-W-AP56可将数据报文在无线接入设备上直接转化为有线格式的报文，使得数据报文不经过无线控制器，而是在本地进行转发，大大提高了转发效率。

* 1. 提供11n only接入功能

由于802.11n向下兼容802.11b/g协议，故通常情况下，802.11b/g用户也能接入到802.11n的无线接入设备上。但这种兼容能力的提供，会造成具备802.11n接入能力的用户实际使用性能产生一定程度的下降。SURF-W-AP56支持将设备的射频设置为11n only模式，使得802.11n接入用户的高速带宽和接入性能得到保证。

* 1. 支持多种认证方式

SURF-W-AP56为适应不同组网环境和不同应用需求，支持Portal认证、微信认证、短信认证等多种认证方式，为不同行业应用提供了定制化的认证服务。

* 1. 高性能

高转发率，多线程并行处理保障数据、安全业务的高速处理能力，200kpps包转发率，性能值得信赖。

* 1. 负载均衡

SURF-W-AP56支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，实现多个AP间均衡地分担无线用户的负载。当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，但如果无线用户不在重叠覆盖区内，传统的负载均衡方式往往会导致连接不上网络，造成误均衡。任子行支持智能负载均衡技术，保证只对处于覆盖重叠区的无线用户才启动负载均衡功能，有效的避免误均衡的出现，从而最大限度的提高了无线网络容量。

* 1. 逐包功率控制

根据发送对端的信号强度、丢包率等情况在工作模式下的发送速率集中指定合适的发送速率和发射功率。减小AP对其它无线设备的干扰，适用于高密覆盖场合且环保节能。

1. 产品特色功能
	1. 嵌入式审计

SURF-W-AP56是任子行专门为满足公安审计需求开发的一款产品。嵌入式审计功能开启后，所有匹配、符合审计特征库的终端用户数据都会上传到公安审计中心，从而帮助商户、企业满足法律合规。

* 1. MAC采集

MAC采集是是一种利用802.11无线信号对终端设备MAC采集上报的功能。可以支持所有标准的802.11a/b/g/n设备，如笔记本电脑、手机、PAD等移动设备。通过MAC采集，可以在服务器实现对设备的定位，并可以通过地图、表格或者报告的形式直观的表示出来。

* 1. 速率集设置

配置AP支持的速率，可屏蔽低速率设备对无线性能的影响。

* 1. 弱信号禁止接入

在WLAN网络中，信号强度较弱的无线客户端，虽然也可以接入到网络中，但是所能够获取的网络性能和服务质量要比信号强度较强的无线客户端差很多。如果弱信号的无线客户端在接入到WLAN网络的同时还在大量地下载数据，就会占用较多的信道资源，最终必然对其他的无线客户端造成很大的影响。

弱信号客户端禁止接入功能，通过配置允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值，可以直接拒绝信号强度低于指定门限的无线客户端接入到WLAN网络中，减少弱信号客户端对其他无线客户端的影响，从而提升整个WLAN网络的应用效果。

WLAN预先设置一个信号强度门限值。尝试接入WLAN的客户端，设备检查其信号强度，信号强度高于门限值的终端正常接入WLAN，而信号强度低于门限值的终端，设备拒绝其接入。保证接入的终端正常使用无线资源，从整体上提升WLAN网络的应用效果。

* 1. 支持中文SSID

SURF-W-AP56支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为国内用户提供了更大的使用便利。

* 1. 独立存活

当AP与无线控制器AC之间的网络发生故障或AC发生故障时， AP独立存活，无需依赖AC运行，在线用户不掉线，可以继续访问本地资源，从而保证业务不中断。

* 1. 双镜像逃生

当AP遭遇在升级过程中断电，或者正常工作时意外断电等状况时，可能导致系统文件丢失从而引发系统崩溃。在这种情况下，大多数AP即便恢复出厂配置也无法修复；任子行系统专家为了解决这种问题，在SURF-W-AP56系统中引入Image镜像动态互备技术，当设备出现灾难级故障时，会自动从备份Image镜像中启动，启动成功后会自动修复此前发生故障的镜像，从而达成灾难逃生功能。

* 1. 非法AP检测

现今无线网络及无线设备的使用日益普及，而随之带来的相关风险也日益增长。非法伪装接入点是无线安全的最大隐患。SURF-W-AP56带有非法AP侦测功能，开启该功能之后，AP自动扫描附近相同SSID的无线接入点，如果不属于同一DS（分布式系统），则判断为非法AP，并且上报到云管理平台。

* 1. MAC黑白名单

MAC黑白名单是用于MAC地址认证，是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法，它不需要用户安装任何客户端软件。设备在首次检测到用户的MAC地址以后，即启动对该用户的认证操作。认证过程中，也不需要用户手动输入用户名或者密码。在WLAN网络应用中，MAC黑白名单配置项需要预先获知可以访问无线网络的终端设备MAC地址，所以一般适用于用户比较固定的、小型的无线网络，例如家庭、小型办公室等环境。



如果需要启用此功能，需要到无线云AC的无线或有线配置项中修改“黑白名单配置项”，根据终端实际接入侧进行配置，黑名单则表示列表中的MAC不可接入，白名单表示在列表的MAC地址可以免认证接入。无线黑白名单配置完后，需要将设备网络重连才可生效；有线黑白名单配置完后，需要将设备网络断开超过5分钟重连，或重启AP才可生效。

1. 组网部署
	1. 路由模式（建议采用）

SURF-W-AP56工作在路由模式（设备默认），WAN口采用PPPOE/DHCP/静态IP等方式接入Internet，无线启用DHCP服务为关联无线终端设备分配IP地址，支持认证封堵与审计。通过云AC平台对SURF-W-AP56设备统一管理运营，适用于商铺、餐厅、酒店、办公室等室内场所,具体组网如下图：



（路由模式组网图）

* 1. AP模式

SURF-W-AP56工作在AP模式，作为无线接入设备，WAN口接入POE交换机。支持VLAN、支持认证封堵与审计，组网在出口网关上启用DHCP服务为终端设备分配IP地址。通过云AC平台对SURF-W-AP56设备统一管理运营。具体组网如下图：



（AP模式拓扑图）

* 1. 配置注意事项



* SURF-W-AP56 WAN口采用PPPOE/DHCP/静态IP等方式接入Internet
* 使用12V DC供电
* 合理放置设备的位置，达到最佳覆盖效果
1. 型号规格
2.
3. 1. 产品硬件规格

|  |
| --- |
| **物理 PHYSICAL** |
| 电源 | DC 12V |
| 方案 | AR9344 |
| Nand Flash | 512MB |
| Nor Flash | 16MB |
| RAM | 128MB |
| 尺寸 | 190mm\*143mm\*34mm |
| 重量 |  0.85kg |
| 接口 |  1个10/100 M 上行口 |
|  4个10/100 M 下行口 |
|  1个USB口 |
| 工作温度 | -10℃-55℃ |
| 工作湿度 |  5％-95％（非冷凝） |
| 功耗 |  <8W |
| 天线 |  外置两根SMA接口5dBi增益天线 |

|  |
| --- |
| **无线 WIFI** |
| 标准 | IEEE802.11b/g/n |
| 支持速率 | 802.11b: 1,2,5.5,11Mbps |
|  802.11g: 6,9,12,18,24,36,48, 54Mbps |
|  802.11n: MCS0~MCS15 |
| 空间流 |  2 \*2 |
| 最大发射功率 | 250mW |
| 信道带宽 |  20Mhz/40Mhz |
| 工作频段 |  2.4GHz |
| SSID个数 | 8个 |
| 2G支持的信道频率 |  信道1： 2.412GHZ 信道2： 2.417GHz信道3： 2.422GHz 信道4： 2.427GHz 信道5： 2.432GHz 信道6： 2.437GHz 信道7： 2.442GHz 信道8： 2.447GHz 信道9： 2.452GHz 信道10：2.457GHz 信道11：2.462GHz 信道12：2.467GHz 信道13：2.472GHz |

|  |
| --- |
| **性能 PERFORMANCE** |
| 最高物理传输速率 |  300Mbps |
| 无线最大接入用户数  | 128个 |
| NAT转发性能 | 90Mpps |

* 1. 产品软件规格

|  |
| --- |
|  **软件规格** |
| 网络协议 | PPPOE |
| DHCP Client |
| DHCP Server |
| 射频 | 支持自动、手动信道调整 |
| 支持手动功率调整，调整粒度为1dBm |
| 支持定时开启/关闭射频 |
| 支持基于SSID接入用户数控制 |
| 支持中文SSID |
| 支持基于SSID/STA的限速 |
| 网络安全 | 支持WEP |
| 支持WAPI-PSK |
| 支持WPA/WPA2-PSK |
| 支持WPA/WPA2 WITH RADIUS |
| 用户隔离 |
| 支持基于MAC黑白名单 |
| 支持对SSID的隐藏 |
| 非法AP检测 |
| WIDS（无线入侵检测） |
| WIPS（防止非法设备接入） |
| 认证计费 | 支持免认证 |
| 支持手机短信认证 |
| 支持微信连wifi认证 |
| 支持一键认证 |
| 支持portal认证 |
| 支持wifidog认证 |
| 本地访问管理 | WEB管理方式（Http/Https） |
| Snmpv1,v2c,v3 |
| 支持telnet与SSH方式远程登录查询 |
| 支持反向SSH功能 |
| 部署方式 | 支持本地管理 |
| 支持集中管理 |
| 支持有线管控 |
| 支持路由模式、Client模式、AP模式、中继模式 |
| 支持IPv4协议 |
| AC发现机制 | 二层广播发现 |
| 静态IP地址三层发现 |
| DHCP Option43发现 |
| DNS域名发现 |
| 配置管理 | 支持断点续传升级 |
| 支持远程批量升级、重启 |
| 支持本地存活模式 |
| 支持Syslog日志管理 |
| 支持NTP时间同步 |
| 配置导出与恢复 |
|  WLAN综合应用 | 终端速率集优化配置 |
| AP最低发包速率配置 |
| 弱信号禁止接入 |
| 无缝漫游 |
| 频谱导航功能 |
| 负载均衡功能 |
| 组播应用优化 |
| 无线定位 |
| 电子围栏 |
| 客流分析 |

